Full HD 360도 파노라마 IP 카메라 사양서 (PA1080-360P)

**1. 개요**

200만화소 360도 파노라마 카메라는 1920\*1080p, 60프레임으로 영상을 압축 전송하며

360도 또는 185도의 화각으로 사각지대 없는 감시를 할 수 있는 전방위 IP카메라이다.

**2. 기능**

1. 하드웨어기반의 이미지 왜곡 보정 방식(Hardware based De-warp)
2. 1.27mm , F2.0 Fish-eye렌즈
3. IR LED 4개 장착 , 방사거리 10미터
4. FULL-HD급 해상도 IP 카메라
5. 기본 360도 View제공, 수평 185도 광각 비디오 제공으로 사각지대 완벽 제거
6. 다양한 화면모드 지원(360 / Panorama / Double Panorama / 4ch)
7. H.264/MJPEG / 양방향 오디오 지원
8. IP67 방수등급 지원

**3. 사양**

1. 촬상소자 : 1/3" Aptina CMOS 센서
2. 유효 화소수 : 1,944(H) X 1,092(V)
3. 영상 보정 방식 : 하드웨어기반의 이미지 왜곡 보정 방식(Hardware based De-warp)
4. 렌 즈 : 1.27mm, F2.0
5. 렌즈 화각 : 파노라마 모드 185°, 전방위 모드 360 °
6. 최저 조도 : 0.Lux(IR ON)
7. IR LED 및 방사거리 : 4개 장착/ 10미터
8. 영상 압축 방식 : H.264 / MJPEG
9. 해상도 및 프레임레이트 : 최대 1920 x 1080 @60fp
10. 오디오 : 양방향 오디오(G.711 PCMU, G.711 PCMA, G.726)
11. 화 면 모드 : 원본 / 파노라마 / 4CH / 1CH 원영상 +3CH / 더블 파노라마
12. 영상 방향 전환 : 가로.세로 전환 기능
13. 로컬 저장 : SD/SDHC 메모리 슬롯(최대 32GB)
14. 네트워크 : RJ-45 (10/100BASE-T)
15. 동 작 온 도 : -20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F) 20% ~ 80% RH
16. 방수/방진 등급 : IP67
17. 사용전원 및 소비전력 : DC12V / 최대 1A, 12W / PoE 기본 내장
18. 재 질 : 알루미늄
19. 사이즈 / 무게 : Ø128(W) x 72(H) mm / 780g