**제품 사양서**

**MODEL : 2 메가픽셀 네트워크 IR 카메라 ( PA6XSM2Ti )**

**1. 개 요**

일체화된 적외선 실외형 고성능 2메가픽셀 카메라로 3배 줌 및 스마트 포커스 기능이 탑재되어

원격에서 줌 조절,원거리 감시가 원활하며 다양한 환경에서 전천후 영상 모니터링이 가능한

카메라 입니다.

**2. 주요 기능 및 구성**

1. 210만화소 고해상도 지원
2. 2.8~10mm ( x3배) Motorized Smart Focus
3. IR 가시거리 30M(최대 40미터)
4. 네트워크 기반의 Full HD 영상 구현(1080p 30fps)
5. 광대역 역광 보정 기능 (WDR)
6. IP67 방수 등급

**3. 제 원**

1. 촬상소자 : 210만화소 1/2.8" SONY 프로그래시브 스캔 CMOS 이미지 센서(Exmor)
2. 총화소수 : 1952(H) x 1116(V) 2.18 Megapixel
3. 줌 렌즈 : 3배 줌 (2.8~10mm Smart Focus), 원격 줌 렌즈 제어
4. 비디오 압축방식 : H.264 , Motion JPEG
5. 해상도 : 1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 320x240
6. 프레임레이트 : H.264 : 1920x1080 최대 30fps
7. 오디오 : 양방향 오디오 지원 (G.711) –(Option)
8. IR 방사거리 : 30미터 / 최대 40미터
9. 최저저도 : 0Lux (IR On)
10. 영상 설정 : 자동 화이트 밸런스, Auto Exposure, 사생활 영역 보호 설정
11. Day & Night : AUTO (ICR) / COLOR / B/W / 스케쥴
12. 역광보정 : Off / BLC / 광대역 역광 보정 기능(WDR)
13. 로컬 저장 : 마이크로 SD 카드(최대 64G)
14. 알람 입/출력 : 입력 1개, 출력 1개
15. 동작 온습도 : -10°C~50°C
16. 전원 및 소비전력: DC12V/1.5A,PoE(802.3af)/최대10W (IR On)
17. 외관 치수(mm) : 87.7mm(W) X 96mm(H) X 278.1mm(D)